**x-SC 62**

Акустическая система: 2-полосная компонентная; Диаметр: 165 мм; Мощность ном./макс.: 60/200 Вт; Установочная глубина: 67 мм; Чувствительность: 87 дБ;

Материал НЧ: бумага со специальным покрытием; Материал ВЧ: шелк; Корпусные кроссоверы; Защитные решетки в комплект не входят.