**x-SC 63**

Размер: 16,5 см; Мощность (ном./макс.), Вт: 60/200; Размер твиттера: 28 мм; Частотный диапазон: 45 - 20 000 Гц; Чувствительность: 87 dB;

Трехполосная компонентная аудиосистема